**Vepos, spol. s r. o., Nováky**

**Mestský operačný plán**

**pre zimnú údržbu**

**Mesta Nováky**

**Vypracoval: Ján Fedor schválil: RNDr. Daniel Daniš**

**V Novákoch dňa 20. 1. 2017**

1. **Všeobecná časť**

ZÚ miestnych komunikácií a chodníkov z hľadiska zabezpečenia plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky a chodcov kladie na organizáciu ZÚ mimoriadne nároky.

Za zjazdnosť MK a chodníkov v meste Nováky v zimnom období je zodpovedná organizácia VEPOS s. r. o. Nováky, zastúpená riaditeľom Ing. Ľubomírom Krchom, č. t.: 5461 216, mobil:  0905 632 047 na pracovisko, bytom Nováky, ul. Mateja Bela 962/1.

Za organizačný výkon ZÚ a s ňou spojenú spravodajskú službu v meste zodpovedá vedúci strediska VEPOS s. r. o. Nováky p. Ján Fedor, č. t.: 5461 473, mobil: 0905 619 068, bytom Nováky, ul. Mateja Bela 962/3.

Za odstránenie vzniknutých porúch na strojoch a mechanizmoch, vyčlenených pre ZÚ, zodpovedá technik VEPOS s. r. o. Nováky p. Luboš Krcha, č. t.: 5461 475, mobil: 0915 783 801, bytom Nováky, ul. Mateja Bela 962/1.

Na zabezpečenie ZÚ ciest a chodníkov, ako aj organizáciu operatívnych zásahov, bude vedená pohotovosť pracovníkov. Okrem pracovníkov, ktorí budú vyčlenení priamo pre výkon ZÚ, budú mať ako vedúci zmeny striedavo pracovnú pohotovosť doma p. Fedor, mobil: 0905 619 068 a Ľuboš Krcha, mobil: 0915 783 801.

1. **Výkon ZÚ v normálnych a kalamitných podmienkach**

ZÚ riadi operačný štáb ZÚ v nasledovnom zložení:

* **Ing. Ľubomír Krcha, riaditeľ spoločnosti VEPOS s. r. o. Nováky,**
* **p. Ján Fedor, ved. strediska VEPOS s. r. o. Nováky,**
* **p. Luboš Krcha, technik VEPOS s. r. o. Nováky,**
* **p. Anton Horný, pracovník odd. VS MsÚ Nováky,**
* **Ing. Ján Krajči, náčelník mestskej polície Nováky.**

Pohotovostný stav pracovníkov, určených na ZÚ je od 15. novembra do 15. marca. Pracovníci sú k dispozícii vedúcemu zmeny od 15. 00 h do 7. 00 h v pracovný deň a 24 hodín denne počas víkendov a sviatkov. V noci zvoláva na zásah slúžiaceho vedúceho zmeny výpravca ŽSR Nováky, a to v týchto prípadoch:

* **pri mrznúcom daždi,**
* **mrznúcom mrholení,**
* **nezjazdnosti,**
* **šmykľavosti komunikácií,**
* **pri snežení s vrstvou snehu nad 3 cm,**
* **pri silnom vetre vytvárajúcom snehové jazyky.**

Pri normálnych podmienkach uvádza VEPOS s. r. o. Nováky do pohotovosti vlastné prostriedky a pracovné sily.

V prípade kalamitnej situácie ZÚ riadi kalamitný štáb ZÚ v nasledovnom zložení:

* **RNDr. Daniel Daniš, primátor mesta Nováky,**
* **Mgr. Milan Oršula, prednosta MsÚ Nováky,**
* **Ing. Ľubomír Krcha, riaditeľ VEPOS s. r. o. Nováky.**

Kalamitný stav pre ZÚ v meste vyhlasuje a odvoláva primátor mesta na podnet riaditeľa spoločnosti VEPOS s. r. o. Nováky. Kalamitný stav nastáva zvyčajne pri pretrvávajúcich vytrvalých snehových zrážkach, vytvárajúcich na vozovke neutlačenú snehovú vrstvu nad 20 cm, ktorú Vepos s. r. o. Nováky svojimi kapacitami nestačí odhrnúť, pri nutnom odvoze nahrnutého snehu na komunikáciách, ktoré sa stávajú čiastočne alebo úplne nezjazdné a pri rýchlom ochladení s takou teplotou, ktorá zapríčiní zmrznutie nahrnutého snehu. Pri šmykľavosti vozovky, spôsobenej mrznúcim mrholením dlhšie ako 12 hodín, vytvárajúcim poruchy v zjazdnosti väčšiny komunikácií. V týchto prípadoch môžu byť pre práce v súvislosti s likvidovaním snehovej kalamity nasadení pracovníci a technika zmluvných organizácií ako aj  pracovníci na verejnoprospešných prácach, evidovaní úradom práce.

Zvláštne prípady zimnej služby

Počas ZÚ sa môžu vyskytnúť zvláštne prípady, kedy VEPOS s. r. o. Nováky svojimi kapacitami nebude stačiť vykonať odhŕňanie, prípadne odvoz snehu z jednotlivých ulíc v meste ako je stanovené v predošlých častiach týchto zásad. Takýto prípad sa môže vyskytnúť aj z iných nasledovných dôvodov:

* ak dôjde k  poruche zaradených strojov a mechanizmov, ktorá si bude vyžadovať dlhšiu opravu (zabezpečenie potrebného náhradného dielu),
* havária stroja alebo mechanizmov zaradených do ZÚ a  následná nepredpokladaná doba opravy,
* kvôli odstaveným vozidlám bude znemožnená práca s mechanizmami na danej ulici,
* iné nepredvídané okolnosti.

V týchto prípadoch firma VEPOS s. r. o. Nováky v súčinnosti s Mestom Nováky osloví zmluvné organizácie a zabezpečí ZÚ v spolupráci so zmluvnými organizáciami a svojpomocne.

1. **Rozdelenie miestnych komunikácií a chodníkov podľa dôležitosti pre výkon ZÚ**

**Podľa dôležitosti je cestná sieť MK a chodníkov rozdelená na:**

MK I. sledu:

ul. Rastislavova

Pribinova

autobusová stanica

Lehotská I na baňu

Šimonovská

prístupová cesta do Laskára po značku Nováky

Matice slovenskej

Jesenského

Lelovská

Nábrežná

MK II. sledu:

ul. Námestie SNP

Chemikov

Hviezdoslavova

Svätoplukova

Fraňa Kráľa

Kukučínova

Ľ. Štúra

M. Bela

Bernolákova

J. C. Hronského

Suvorovova

Poľná - Žitná

Partizánska

Šoltésovej

Duklianska

Chodníky I. sledu:

ul. A. Hlinku, pravá strana od domu služieb po ul. E. Ottu

M. R. Štefánika

Rastislavova

Nám. SNP

Gašpara Košťála

Pribinova

Chemikov, ľavá strana

M. Bela, od garáží po zubárov

Jesenského

chodník cez park ku Poliklinike

Matice slovenskej

MK ostatné:

Do tejto skupiny sú zaradené ostatné komunikácie a chodníky, ktoré sú najmenej frekventované a ide o všetky z mestskej siete, ktoré neboli zaradené do I. a II. sledu ako aj parkoviská.

Chodníky a MK udržiavané ručne:

Sem patrí chodník na ul. Jesenského oddelený od komunikácie retardérmi, chodník okolo jazera k domom na ul. Nábrežnej, prístupová komunikácia od ul. Kollárovej ku domom č. 768 až č. 773, chodníky a plochy medzi autobusovými zastávkami na stanici, prechod medzi ul. Rastislavovou na ul. M. Bela medzi bytovkami č. 324 a č. 325, ako aj všetky vstupy z chodníkov na priechody pre chodcov.

1. **Termíny ZÚ a technika ZÚ**

**Termíny zabezpečovania ZÚ:**

* do piatich hodín od zvolania zásahu pri vrstve snehu do 10 cm,
* do ôsmich hodín od zvolania zásahu pri vrstve snehu do 20 cm,
* do dvanástich hodín od zvolania zásahu pri vrstve snehu do 30 cm.

Ide o sprejazdnenie MK I. a II. sledu a chodníkov I. sledu. Ostatné komunikácie, chodníky a parkoviská budú upravené až po nich.

**Pre zabezpečenie ZÚ budú vyčlenené nasledovné mechanizmy:**

* Traktor 4x4 s radlicou pre oranie MK PD 822 YG,
* Traktor s radlicou pre oranie MK PD 066 AC,
* Traktor s radlicou pre oranie chodníkov PD 067 AC,
* Multicar M-25 sypač na posýpanie a zametanie chodníkov PD 399 BT,
* Multicar M-25 sypač na posýpanie chodníkov a MK PD 403 BT,
* Nakladač UNC 060, UNO 053 na dočistenie križovatiek a parkovísk, ako aj na nakládku posypového materiálu, popr. snehu,
* Snehová fréza s pohonom a šírkou záberu 85 cm.

Pozornosť sa bude venovať najmä včasnému preorávaniu. Posyp sa bude vykonávať inertným materiálom, ktorý je v prípade potreby zmiešaný so soľou. Za účelom operatívneho používania posypového materiálu je zriadený sklad v priestoroch garáží VEPOS s. r. o. Nováky. Dispečersko-spravodajská služba bude na č.t.: 0905 619 068 a 0915 783 801.

Hlásenie o stave MK a chodníkov ako i priebehu služby podá pracovník končiaci službu p. Fedorovi a urobí záznam do vyčlenenej knihy ZÚ. Ten následne oboznámi do 9.00 h pracovníka MsÚ p. Horného o rozsahu výkonov a aktuálnom stave v meste, ktorý informáciu potvrdí podpisom do knihy ZÚ.

**Skratky:**

ZÚ zimná údržba

MK miestna komunikácia

VS vnútorná správa

ŽSR Železnice Slovenskej republiky